Versi 1

* Fitur
* 1 kode unlock
* Saklar untuk menonaktifkan fungsi alarm
* Menyalakan motor
* Putar kontak pada posisi ON
* Tekan kode unlock
* Anda dapat melepaskan kode dan menggunakan motor seperti biasa
* Menonaktifkan alarm
* Anda dapat mengaktifkan fitur disable alarm dengan memposisikan saklar alarm pada posisi ON
* Disable alarm bisa anda lakukan ketika servis di bengkel, atau ketika motor digunakan orang lain

Versi 2

* Fitur
* 1 kode unlock
* Klakson sebagai tanda bahaya, berbunyi apabila kontak diputar ON dan kode belum dimasukkan
* Saklar untuk menonaktifkan fungsi alarm
* Kode gigi 1 untuk motor manual dan standar samping untuk motor matic
* Menyalakan motor
* Untuk motor matic, jika kode anda adalah lampu sein maka turunkan standar samping dan tekan kode sebelum memutar kontak ON
* Untuk motor manual, jika kode anda adalah lampu sein maka masukan gigi 1 dan tekan kode sebelum memutar kontak ON
* Jika kode anda bukan sein, tekan kode sebelum memutar kontak ON, dan tahan sampai kontak diputar ON
* Putar kontak pada posisi ON
* Gunakan motor seperti biasa
* Menonaktifkan alarm
* Anda dapat mengaktifkan fitur disable alarm dengan memposisikan saklar alarm pada posisi ON
* Disable alarm bisa anda lakukan ketika servis di bengkel, atau ketika motor digunakan orang lain



Versi 3

* Fitur
* 1 kode unlock
* 4 kode jebakan
* Saklar untuk menonaktifkan fungsi alarm
* Saklar untuk mereset alarm
* Menyalakan motor
* Putar kontak pada posisi ON
* Tekan kode unlock
* Anda dapat melepaskan kode dan menggunakan motor seperti biasa
* Jangan sampai salah menekan kode unlock menjadi kode jebakan
* Jika anda salah menekan kode, anda harus mereset alarm
* Mereset alarm
* Matikan kontak (pada posisi OFF)
* Matikan saklar reset, kemudian nyalakan lagi
* Saklar ini harus berada pada posisi ON saat motor beroprasi
* Menonaktifkan alarm
* Anda dapat mengaktifkan fitur disable alarm dengan memposisikan saklar alarm pada posisi ON
* Disable alarm bisa anda lakukan ketika servis di bengkel, atau ketika motor digunakan orang lain

Versi 4

* Fitur
* 2 kode unlock, harus ditekan secara berurutan
* Saklar untuk menonaktifkan fungsi alarm
* Menyalakan motor
* Putar kontak pada posisi ON
* Tekan kode pertama
* Anda dapat menahan maupun melepaskan kode pertama
* Tekan kode kedua
* Anda dapat menahan maupun melepaskan kode kedua
* Nyalakan motor seperti biasa
* Menonaktifkan alarm
* Anda dapat mengaktifkan fitur disable alarm dengan memposisikan saklar alarm pada posisi ON
* Disable alarm bisa anda lakukan ketika servis di bengkel, atau ketika motor digunakan orang lain

Versi 5

* Fitur
* 3 kode unlock, harus ditekan secara berurutan
* Saklar untuk menonaktifkan fungsi alarm
* Menyalakan motor
* Putar kontak pada posisi ON
* Tekan kode pertama
* Anda dapat menahan maupun melepaskan kode pertama
* Tekan kode kedua
* Anda dapat menahan maupun melepaskan kode kedua
* Tekan kode ketiga
* Anda dapat menahan maupun melepaskan kode ketiga
* Nyalakan motor seperti biasa
* Menonaktifkan alarm
* Anda dapat mengaktifkan fitur disable alarm dengan memposisikan saklar alarm pada posisi ON
* Disable alarm bisa anda lakukan ketika servis di bengkel, atau ketika motor digunakan orang lain